Pontos acordados	Pontos em discussão	Argumentos	
O fósforo é um elemento essencial à vida, não é tóxico aos seres vivos, porém é o nutriente mineral que mais limita a produtividade biológica nas águas e no solo, uma vez que contribui para o processo de eutrofização, contribuindo para a proliferação de organismos aquáticos, inclusive de algas produtoras de toxinas.			
	A biodisponibilidade do fósforo na água INDEPENDE da origem da fonte: dejetos humanos, fertilizantes, Detergentes, dentre outras. Cerca de 80 a 86 % de TODAS as formas de fósforo sofrem hidrólise em até 48 horas, tornando-se biodisponíveis.
CRÍTICA: É real a afirmação que o processo de formação de PSR se dá como resultado das transformações bioquímicas das formas não lábeis de fósforo (particulado, orgânico, coloidal), em taxas variáveis (Wetzel, 1983, pg. 232). Segundo essa fonte, excreção dos organismos de fosfato solúvel é uma forma representativa de repor PSR ao meio aquoso, deduzindo-se que seja maior do que a cinetica discutida por Davis e Wilcomb. Por isso, se isso de fato ocorresse da forma como está descrita no artigo, a acumulação de fósforo não seria observada nos compartimentos aquáticos (sedimento, séston e organismos) e os níveis de PSR seriam altíssimos em todos os níveis tróficos. Além disso, a taxa de hidrólise  apresentada não é observada por outros autores da comunidade científica como Lean1973 a e b, Lean e Rigler 1973, Rigler 1973 (apud Wetzel (1983), Baldwin (1996) e muitos outros (ver figura 12.7, pg. 232). 
Como sugestão ao texto, são apresentados texto tirados da obra de Wetzel :
A maioria das entradas de fósforo que adentram aos corpos de água naturais em formas indisponíveis, ligados ao material particulado, sendo somente 5% ocorrendo na forma solúvel (disponível) aos organismos (Wetzel, 236). Por isso, a cinética governa os processos. 
 
A CETESB, COMO ACORDADO EM BRASÍLIA, OPTOU EM RETIRAR OS TEXTOS PROPOSTOS NA REUNIÃO. 

SÃO APRESENTADAS PROPOSTAS TIRADAS DAS REFERÊNCIAS CONSULTADAS DO MATERIAL DISPONÍVEL. 
O impacto do STPP dos detergentes sobre a transtornante crescimento algal nos sistemas aquáticos dependerá das unidades de fosfato individuais já que o fosfato solúvel reativo é a única forma de fósforo capaz de atravessar a maioria das membranas das células das algas (1).
Assim, a taxa de hidrólise do STPP, com subseqüente formação de ortofosfato (fosfato inorgânico solúvel) determinarão a importância do STPP como uma fonte de fósforo aos ambientes aquáticos. Conclui-se que, sob certas circunstâncias, esse mecanismo abiótico pode constituir-se em um processo significativo na hidrólise do STPP no ambiente aquático.   

Os resultados da taxa de hidrólise do STPP, em meio de MnO2, são de significância para a biodisponibilidade do  fósforo no ambiente aquático. Ensaios demonstraram que a maioria do fosfato produzido é liberada para a solução e não permanece adsorvido sobre a superfície como ocorre com o óxido de ferro hidratado(3). 

A biodisponibilidade de fósforo é proporcional à contribuição de cada fonte na carga total de fósforo.
Sim, mas as principais fontes de fósforo são justamente as que impõem as formas menos disponíveis ao fitoplâncton,  zôoplancton e bactérias (Wetzel, 1983)
A biodisponibilidade do fósforo proveniente de detergentes em pó NÃO pode ser utilizada ISOLADAMENTE como argumento para o estimar os efeitos dessa fonte no ambiente aquático. 
É fato, no entanto, o STPP aumenta a proporção de PSR no meio, conforme demonstrado acima.
REFORMULAR PARA BUSCAR CONSENSO
CONFERIR AS REFERÊNCIAS – PATRÍCIA/E-MAIL	Davis e Wilcomb (1967) – nas primeiras 48 horas a 28oC – 80 a 86% de todas as formas de fósforo sofrem hidrólise.

(1) C.S. REYNOLDS, The Ecology of Freshwater Phytoplancton. Cambridge University Press, Cambridge, p.p. 384, 1984. 

(2) M.INMAN, J.K. BEATTIE, D.R. JONES e D.S. BALDWIN, Abiotic Hydrolysis of the Detergent Builder Tripolyphosphate. Water Research,  Vol. 35, N° 8 pp, 1987-1993, 2001.
(3) L.M. COLEMAN, The Facilited Hydrolysis of Phosphate Esters by Metal Oxide. PhD. Thesis, University of Sydney, 1996.     	
A relação de concentração de fósforo e de clorofila não é obrigatoriamente linear.
Exemplos: Reservatório de Salto Grande (Brasil) e Lagos  Washington e Minnetonka (Estados Unidos)
fenômeno de eutrofização depende de: Profundidade média, tempo de retenção hidráulica, coeficiente de retenção, dentre outras variáveis (temperatura, luminosidade, etc.)

comportamento da relação P e eutrofização varia caso-a-caso. Não há constância entre causa e efeito.
			
	Estimativa da ABIPLA sobre cargas potenciais de fósforo no país.
Dejetos - 27,3%
Estercos - 23,9%
Solos - 18,5%
Fertilizantes - 11,5%
Lixo domiciliar - 10,4%
Detergentes - 8,4%
A carga de fósforo proveniente de detergentes corresponde a menor contribuição em relação às outras fontes.
	Procedimento de cálculo em anexo	
CARGAS DE FÓSFORO
Guarapiranga - Área Crítica
62% - esgoto; 27% - Cargas Difusas Urbanas e 11% agrícolas.
Da carga total afluente ao reservatório (778 kg de P por dia)
ATUALIZAR COM DADOS DA APRESENTAÇÃO			
CENÁRIO MAIS CRÍTICO - ESTIMATIVA DE CARGA
Reservatório de Guarapiranga
ATUALIZAR COM DADOS DA APRESENTAÇÃO			
SIMULAÇÃO - Cargas de fósforo na Guarapiranga
Aplicação do Modelo de Dillon e Rigler
ATUALIZAR COM DADOS DA APRESENTAÇÃO

Os dados do Guarapiranga representam uma situação crítica em área metropolitana e não podem ser entendidos como sendo a realidade nacional. O melhor conhecimento do problema nacional exige a geração de maior número de dados qualitativos e quantitativos.			
Não foram encontrados estudos realizados no Brasil, especificamente, sobre a contribuição do fósforo de detergentes para a eutrofização das águas
Existe sobre fósforo em geral.
REFORMULAR			
	A redução do fósforo na formulação dos detergentes em pó constitui uma das ações preventivas que contribui para a diminuição do aporte desta carga nos cursos de água do país, - estimados como sendo superior a 64 toneladas de fósforo por dia -, minimizando os impactos negativos dela decorrentes.

A redução do fósforo na formulação dos detergentes em pó constitui uma das ações preventivas que contribuirão para a diminuição do aporte desta carga nos cursos de água do país, reduzindo os impactos negativos dela decorrentes.
Faz-se necessário aprimorar os métodos de levantamentos de consumo de detergentes em pó no país, notadamente nas áreas criticas, a fim de se obter as contribuições dessa fonte de fósforo de forma mais fidedigna. 
REVISAR 		
TRATAMENTO DE ESGOTOS
Política Nacional de Saneamento
“O tratamento de esgotos
é fundamental para qualquer programa de despoluição das águas” 			
O tratamento terciário de esgotos constitui a forma viável mais eficiente de remoção de fósforo de origem antrópica que aporta aos cursos d´água sendo recomendada para as bacias críticas (a remoção do fósforo total é superior a 85%) e já  é adotada com sucesso em ETEs no país (ex.: Lago Paranoá) inclusive  em caráter preventivo (Projeto Corumbá-IV). O país dispõe de projetos de políticas públicas de saneamento ambiental em andamento no âmbito dos Ministérios das Cidades e da Saúde, bem como programas como o PRODES, destinado despoluição de bacias.

A forma efetiva de gerenciamento da eutrofização envolve o estabelecimento de regulamentações na produção de cargas na fonte; de políticas de saneamento e de uso e ocupação do solo sendo um instrumento  fundamental, em áreas críticas, o tratamento terciário de esgoto (ou a exportação dos esgotos) que elimina simultaneamente o fósforo de fontes industriais e domésticas (incluindo os detergentes.			
Os benefícios da redução de fósforo em detergentes obtidos na Europa e EUA devem ser avaliados em relação ao contexto brasileiro respeitando suas especificidades, visando sua possível aplicação. 

DIFERENÇAS NO OBJETIVO A SER ATINGIDO			

				

			

Água mais dura	Água menos dura			

Áreas marinhas com problemas de eutrofização causado por P	Áreas marinhas sem problemas de eutrofização causados por P			
DIFERENÇAS DA PARTICIPAÇÃO DO STPP NA CARGA NO BRASIL E NA EUROPA			
Europa	Brasil			
Maior nível de STPP na formulação (até 50%)	Menor nível de STPP na formulação (até 26,5%)			
Maior consumo de detergentes (até 3X maior que no Brasil)	Menor consumo de detergentes 			
Resultado do controle de STPP: redução de 35% a 50% de P total no corpo d´água em alguns países	Resultado do controle de STPP: redução estimada de no máximo 15% a 18% de P total no corpo d´água (em revisão)			
Não foram encontrados estudos realizados no Brasil, especificamente, sobre a contribuição do fósforo de detergentes para a eutrofização das águas. 
Existe sobre fósforo em geral.
No Brasil, a eutrofização de mananciais ocorre em áreas críticas - e requer soluções específicas.			
A solução do problema de eutrofização exige redução significativa do aporte de fósforo no corpo hídrico			
O momento é oportuno para a solução efetiva do problema de eutrofização em áreas críticas, tendo em vista a política do Governo Federal de destinar recursos substanciais para o saneamento básico, inclusive atrelando-os à eficiência de remoção de cargas nos esgotos tratados.
PROPOSTA DE MOÇÃO	
		
O incremento de fósforo proveniente de detergentes no custo operacional no tratamento de esgoto terciário não é significativo e sua implantação requer o investimento da ordem de 20 a 30% ,em média, superior a uma ETE de tratamento secundário.ver Regis e Paulo.